  If you are not trying to reset transport parameters, 
  ignore all the output until the message 
  ******************** end input transport parameter *********************** 

 ***************ERROR***************
 >>scale L EII cross-sections<< NOT FOUND
 END OF DELIMETER: MC TRANSPORT PARAMETER
 ***************ERROR***************
 >>Photonuclear attenuation<< NOT FOUND
 END OF DELIMETER: MC TRANSPORT PARAMETER
 ***************ERROR***************
 >>Photonuclear cross sections<< NOT FOUND
 END OF DELIMETER: MC TRANSPORT PARAMETER

  ******************** end input transport parameter *********************** 

  
  
  *************************************************
  ********* SUCCESSFUL INPUT ACCOMPLISHED *********
  *************************************************
  
  
